**Zakup wraz z dostawą i montażem info-kiosku wewnętrznego
z funkcją biletomatu kolejkowego- 1 szt.**

Info-kiosk - urządzenie przeznaczone do wyświetlania informacji dla pacjenta zgodnie ze standardami WCAG 2.1 (*tj. z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych)* m in. rodzaju świadczenia usług, harmonogramu pracy lekarzy, logowanie do IKP, wydruk biletu
z numerem w kolejce i przywołaniu pacjenta do gabinetu lekarskiego, dostęp do przeglądarki internetowej w tym do oferty na stronie podmiotu leczniczego [www.pczlwowek.pl](http://www.pczlwowek.pl). Info-Kiosk dostosowany do osób o szczególnych potrzebach.

|  |  |
| --- | --- |
| Nazwa: |  |
| Wytwórca: |  |
| Kraj pochodzenia: |  |
| Rok produkcji:  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***LP.*** | **Opis parametru, funkcji/ wymogi zamawiającego** | **Oferowane parametry/funkcje** |
| *1.* | **OBUDOWA**- wolnostojąca z przeznaczeniem do użytkowania wewnątrz budynków odporna na akty wandalizmu, uniemożliwiająca dostęp z zewnątrz do podzespołów wewnętrznych i jakichkolwiek połączeń;- przenośna – nie przytwierdzona na stałe do podłoża;- konstrukcja zewnętrzna wykonana z blachy stalowej o konstrukcji samonośnej zapewniającej sztywność i stabilność obudowy;-umożliwiająca dostęp serwisowy do wszystkich podzespołów przez otworzenie i zamknięcie biletomatu oraz uniemożliwiająca niepowołanym dostęp do jednostki sterującej;- obudowa zapewnia odpowiednią temperaturę dla pracy podzespołów poprzez system wentylacyjny;- na froncie obudowy logo zgodnie z wymaganiami Zamawiającego (Rys. 1 logo)- kolorystyka (biały, czarny, szary);**Wymiary korpusu od podłoża: (wys. x szer. x gł.)**Ekran na wysokości: max 140 cmWysokość do klawiatury: 75cm - 90 cm dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich; | TAK /NIE / opis |
| *2.* | **Monitor info-kiosku dotykowy**- przekątna monitora 27’’- rozdzielczość 1920 x 1080 Full HD**-** ekran dotyku minimum 10 pkt. Dotyku | TAK /NIE / opis |
| *3.* | **TV /LDC 46’’ - 1 szt. podwieszany**- do wyświetlania numeru i stanowiska/ gabinetu- historię przywołanych numerów- reklamę graficzną- z wbudowanym głośnikiem do zapowiedzi głosowej | Tak/ nie /opis |
| *4.* | **Kamera video**- służąca do połączeń z tłumaczem PJM przez przeglądarkę internetową wbudowana  | TAK /NIE / opis |
| *5* | **Klawiatura** - wandaloodporna z trackball’em, znaki Brailla | TAK /NIE / opis |
| *6.* | **Komputer / Oprogramowanie**- system operacyjny Windows 10- oprogramowanie kolejkowe (przywołujące do minimum 4 stanowisk/gabinetów) - aplikacje powinny spełniać wymagania WCAG 2.1.;- możliwość integracji z innymi systemami;-procesor minimum CPU Intel i5- pamięć RAM minimum 8 GB z możliwością rozbudowy- dysk twardy minimum 240 GB SSD- interfejs USB min. 2- interfejs graficzny zintegrowany- interfejs sieciowy zintegrowany 10/100/1000 MBit/s- interfejs dźwiękowy zintegrowany- możliwość wyłączenia info-kiosku w sposób  automatyczny (ustalając stałe godzinny pracy urządzenia|) | TAK /NIE / opis |
| *7.* | **Drukarka** **-** termiczna zintegrowana w obudowie- regulowana długość biletu- wyposażona w obcinacz papieru - możliwość drukowania dowolnych znaków- papier do drukarki termicznej, zagwarantowanie dostępności papieru; | TAK /NIE / opis |
| *8.* | **Zasilanie**- 230V, 50Hz; pobór mocy max. 350W | TAK /NIE / opis |
| *9.* | **Cetyfikat**- deklaracja CE | TAK /NIE / opis |
| *10.* | **Gwarancja**- 24 miesiące obejmująca naprawę sprzętu, aktualizacje oprogramowania, usuwanie wszelkich awarii w okresie obowiązywania gwarancji**Przeszkolenie**  | TAK /NIE / opis |
| *11.* | **Termin dostawy wraz z montażem**  | **do 21 grudnia 2022** |

*Zdjęcie podglądowe*

