**Zakup wraz z dostawą i montażem info-kiosku wewnętrznego   
z funkcją biletomatu kolejkowego- 1 szt.**

Info-kiosk - urządzenie przeznaczone do wyświetlania informacji dla pacjenta zgodnie ze standardami WCAG 2.1 (*tj. z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych)* m in. rodzaju świadczenia usług, harmonogramu pracy lekarzy, logowanie do IKP, wydruk biletu   
z numerem w kolejce i przywołaniu pacjenta do gabinetu lekarskiego, dostęp do przeglądarki internetowej w tym do oferty na stronie podmiotu leczniczego [www.pczlwowek.pl](http://www.pczlwowek.pl). Info-Kiosk dostosowany do osób o szczególnych potrzebach.

|  |  |
| --- | --- |
| Nazwa: |  |
| Wytwórca: |  |
| Kraj pochodzenia: |  |
| Rok produkcji: |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***LP.*** | **Opis parametru, funkcji/ wymogi zamawiającego** | **Oferowane parametry/funkcje** |
| *1.* | **OBUDOWA**  - wolnostojąca z przeznaczeniem do użytkowania wewnątrz budynków odporna na akty wandalizmu, uniemożliwiająca dostęp z zewnątrz do podzespołów wewnętrznych i jakichkolwiek połączeń;  - przenośna – nie przytwierdzona na stałe do podłoża;  - konstrukcja zewnętrzna wykonana z blachy stalowej o konstrukcji samonośnej zapewniającej sztywność i stabilność obudowy;  -umożliwiająca dostęp serwisowy do wszystkich podzespołów przez otworzenie i zamknięcie biletomatu oraz uniemożliwiająca niepowołanym dostęp do jednostki sterującej;  - obudowa zapewnia odpowiednią temperaturę dla pracy podzespołów poprzez system wentylacyjny;  - na froncie obudowy logo zgodnie z wymaganiami Zamawiającego (Rys. 1 logo)  - kolorystyka (biały, czarny, szary);  **Wymiary korpusu od podłoża: (wys. x szer. x gł.)**  Ekran na wysokości: max 140 cm  Wysokość do klawiatury: 75cm - 90 cm dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich; | TAK /NIE / opis |
| *2.* | **Monitor info-kiosku dotykowy**  - przekątna monitora 27’’  - rozdzielczość 1920 x 1080 Full HD  **-** ekran dotyku minimum 10 pkt. Dotyku | TAK /NIE / opis |
| *3.* | **TV /LDC 46’’ - 1 szt. podwieszany**  - do wyświetlania numeru i stanowiska/ gabinetu  - historię przywołanych numerów  - reklamę graficzną  - z wbudowanym głośnikiem do zapowiedzi głosowej | Tak/ nie /opis |
| *4.* | **Kamera video**  - służąca do połączeń z tłumaczem PJM przez przeglądarkę internetową wbudowana | TAK /NIE / opis |
| *5* | **Klawiatura**  - wandaloodporna z trackball’em, znaki Brailla | TAK /NIE / opis |
| *6.* | **Komputer / Oprogramowanie**  - system operacyjny Windows 10  - oprogramowanie kolejkowe (przywołujące do minimum 4 stanowisk/gabinetów)  - aplikacje powinny spełniać wymagania WCAG 2.1.;  - możliwość integracji z innymi systemami;  -procesor minimum CPU Intel i5  - pamięć RAM minimum 8 GB z możliwością rozbudowy  - dysk twardy minimum 240 GB SSD  - interfejs USB min. 2  - interfejs graficzny zintegrowany  - interfejs sieciowy zintegrowany 10/100/1000 MBit/s  - interfejs dźwiękowy zintegrowany  - możliwość wyłączenia info-kiosku w sposób  automatyczny (ustalając stałe godzinny pracy urządzenia|) | TAK /NIE / opis |
| *7.* | **Drukarka**  **-** termiczna zintegrowana w obudowie  - regulowana długość biletu  - wyposażona w obcinacz papieru  - możliwość drukowania dowolnych znaków  - papier do drukarki termicznej, zagwarantowanie dostępności papieru; | TAK /NIE / opis |
| *8.* | **Zasilanie**  - 230V, 50Hz; pobór mocy max. 350W | TAK /NIE / opis |
| *9.* | **Cetyfikat**  - deklaracja CE | TAK /NIE / opis |
| *10.* | **Gwarancja**  - 24 miesiące obejmująca naprawę sprzętu, aktualizacje oprogramowania, usuwanie wszelkich awarii w okresie obowiązywania gwarancji  **Przeszkolenie** | TAK /NIE / opis |
| *11.* | **Termin dostawy wraz z montażem** | **do 21 grudnia 2022** |

*Zdjęcie podglądowe*

