|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zał. nr 1 do siwz-zad. nr 1. Tabela nr 1** | | **Meble wykonane w technologii 1.1 (opis technologii znajduje się na końcu)** | | | **Nr sprawy PCZ-NZP-382/16/20** | |
| **Nazwa** | | *(uzupełnić)* | | | | |
| **Typ** | | *(uzupełnić)* | | | | |
| **Wytwórca** | | *(uzupełnić)* | | | | |
| **Kraj pochodzenia** | | *(uzupełnić)* | | | | |
| **Rok produkcji: 2020** | | *(uzupełnić)* | | | | |
| **Lp.** | **Wyposażenie** | | **Opis** | **Ilość** | **WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI** | **PARAMETRY OFEROWANE**  *(uzupełnić)* |
| **Pom. nr 2.02– Pokój pielęgniarki Oddziałowej** | | | | | | |
|  | Zabudowa kuchenna – szafka górna i dolna 90 cm | | Szafka dolna dwudrzwiowa z jedną półką, wymiary 900x600x870 mm (szer. x gł. x wys.) , z blatem o gr 36 mm laminowanym,  szafka wisząca dwudrzwiowa z jedną półką wymiary 900x300x600 mm (szer. x gł. x wys.) | 1 | TAK |  |
| **Pom. nr 2.04 – Pom. Magazynek** | | | | | | |
|  | Szafa otwarta z półkami wolnostojąca 900/550/2000 | | Regał/ szafa otwarta wyposażony w 5 półek z płyty laminowanej o grubości 18 mm, wymiary 900x550x2000 mm (szer. x gł. x wys.) | 1 | TAK |  |
|  | Szafa dwudrzwiowa z półkami  wolnostojąca 900/550/2000 mm | | Szafa wyposażona w 2 x drzwi jednoskrzydłowe , 5 półek z płyty laminowanej o grubości 18 mm, wymiary 900x550x2000 mm (szer. x gł. x wys.) | 1 | TAK |  |
| **Pom. nr 2.06 – Śluza materiałowa** | | | | | | |
|  | Szafa otwarta z półkami wolnostojąca 900/550/2000 | | Regał/ szafa otwarta wyposażony w 5 półek z płyty laminowanej o grubości 18 mm, wymiary 900x550x2000 mm (szer. x gł. x wys.) | 1 | TAK |  |
| **Pom. Nr 2.08 – Magazyn brudny** | | | | | | |
|  | Szafa 2-drzwiowa wolnostojąca 900/570/2000 | | Szafa wyposażona w 2 x drzwi jednoskrzydłowe , 5 półek z płyty laminowanej o grubości 18 mm, wymiary 900x550x2000 mm (szer. x gł. x wys.) | 5 | TAK |  |
|  | Zabudowa dolna o dł. 240 cm | | Zabudowa dolna składająca się z:  1x szafka dwudrzwiowa z jedną półką wymiary 800x600x870 mm, (szer. x gł. x wys.)  2x szafka jednodrzwiowa z półką wymiary 600x600x870 mm , (szer. x gł. x wys.)  1x szafka z trzema szufladami wymiary 400x600x870 mm , (szer. x gł. x wys.) szafki pod wspólnym blatem z płyty laminowanej o grubości 36 mm | 1 | TAK |  |
|  | Szafka pod zlewozmywak | | Szafka dwudrzwiowa do montażu zlewozmywaka jednokomorowego z ociekaczem, bateria zlewozmywakowa łokciowa, wymiary 800x600x870 mm (szer. x gł. x wys.) | 1 | TAK |  |
| **Pom. nr 2.12– Pokój Pielęgniarek** | | | | | | |
|  | Szafka wisząca 2-drzwiowa 900/300/600 | | Szafka wisząca wyposażona w 2x drzwi jednoskrzydłowe, 1x półka z płyty laminowanej, wymiary 900x300x600 (szer. x gł. x wys.) | 1 | TAK |  |
|  | Zabudowa dolna i górna o długości 180 cm | | Zabudowa składająca się z 2x szafka jednodrzwiowa z jedną półką wymiary 600x600x870 mm (szer. x gł. x wys.),  1x szafka z trzema równymi szufladami 600x600x870 mm, (szer. x gł. x wys.) szafki pod wspólnym blatem z płyty laminowanej o grubości 36 mm i dł. 1800 mm, zabudowa górna składająca się  3 x szafka jednodrzwiowa z jedną półką 600x300x600 (szer. x gł. x wys.) | 1 | TAK |  |
| **Pom. nr 2.13– Wc Personel** | | | | | | |
|  | Szafka górna z lustrem 2-drzwiowa 900/300/600 | | Szafka wisząca wyposażona w 2 x drzwi jednoskrzydłowe, 1x pólka z płyty laminowanej . Fronty szafki wyposażone w lustro, wymiary 900x300x600 mm (szer. x gł. x wys.) | 1 | TAK |  |
| **Pom. nr 2.14– Magazyn sprzętu i aparatury** | | | | | | |
|  | Szafa 2-drzwiowa oszklona wolnostojąca zamykana 900/570/2000 | | Szafa wyposażona w 2 x drzwi jednoskrzydłowe oszklone , 5 półek z płyty laminowanej o grubości 18 mm, wymiary 900x550x2000 mm (szer. x gł. x wys.) | 6 | TAK |  |
|  | | | | | | |
|  | Wykonawca przed złożeniem oferty uprawniony jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w pomieszczeniu, w którym mają być zamontowane wyroby | | | | TAK |  |
|  | Wykonawca nie może podczas realizacji zawartej umowy powoływać się na jakiekolwiek okoliczności dotyczące wykonania robót , które były możliwe do ustalenia podczas przeprowadzonej z należytą starannością wizji lokalnej | | | | TAK |  |
|  | W przypadku wątpliwości Zamawiającego w zakresie spełniania wymogów technicznych określonych w tabeli , Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania prezentacji oferowanego produktu w celu jego weryfikacji , m.in. poprzez wystąpienie do Wykonawcy o prezentację oferowanego sprzętu przed rozstrzygnięciem przetargu w terminie 5 dni od daty dostarczenia wezwania.  Niespełnienie choćby jednego z wymogów technicznych stawianych przez Zamawiającego w niniejszej tabeli spowoduje odrzucenie oferty. | | | | TAK |  |
|  | Okres gwarancji – minimum 24 miesiące | | | | TAK podać |  |

……………………………………………….

/*Pieczęć i podpis wykonawcy /*

**Technologia wykonania poszczególnych mebli i zabudów – zgodnie z opisem poniżej:**

**Wymogi techniczne dla mebli o konstrukcji płycinowej z płyty meblowej**

1. Meble wykonane z materiałów posiadających wymagane świadectwa dopuszczające do eksploatacji w pomieszczeniach medycznych. Dla potwierdzenia bezpieczeństwa i jakości oferowanych wyrobów oferent zobowiązany jest do dostarczenia :

a) Atestu higienicznego potwierdzającego, iż przedmiot oferty może być stosowany w placówkach służby zdrowia (dotyczy wyrobów gotowych) - **dokumenty na wezwanie Zamawiającego.**

b) Deklaracji producenta potwierdzającą zgodność oferowanych produktów z wymaganiami określonymi w dyrektywie Unii Europejskiej 93/42 EWG, wraz z załączonym certyfikatem ISO 9001- **dokumenty na wezwanie Zamawiającego.**

c) W przypadku gdy taki jest wymóg Zamawiającego - dotyczy wyrobów medycznych w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010 roku (Dz. U. Nr 107 poz. 697 ze zmianami), deklarację zgodności wraz informacją potwierdzającą dokonanie takiego wpisu do Rejestru wyrobów medycznych i podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie lub potwierdzeniem dokonania takiego zgłoszenia. Okres dokonania takiego zgłoszenia nie może być krótszy niż trzy miesiące przed datą ukazania się ogłoszenia o wszczęciu tego postępowania o zamówienie publiczne - **dokumenty na wezwanie Zamawiającego.**

2. W celu potwierdzenia spełnienia przez Oferenta wymaganych parametrów technicznych i użytkowych zamawianego sprzętu oraz mebli medycznych, należy podać i wskazać w załączonym katalogu typ/model katalogowy dla poszczególnych wyrobów będących przedmiotem zamówienia, potwierdzając że oferowane wyroby są przedmiotem oferty Oferenta. Dla wyrobów standardowych katalogi potwierdzające iż oferowane wyroby są przedmiotem oferty a dla wyrobów niestandardowych opracowane rysunki lub foldery - **dokumenty na wezwanie Zamawiającego.**

3. Meble o konstrukcji płycinowej w całości (łącznie z plecami ) wykonane z płyty meblowej dwustronne MELAMINOWANEJ o gr. 18 mm, na bazie płyty wiórowej o gęstości nie mniejszej niż 660 kg/m3. Struktura powierzchni i kolorystyka do uzgodnienia Zamawiającym .

4. Meble posadowione na metalowych nóżkach związanych z konstrukcją nośną mebla o wysokości min. 10 cm i wyposażone w regulatory wysokości umożliwiające ich wypoziomowanie (wysokość mebli podawana z uwzględnieniem wysokości nóżek).

5. Blaty robocze do wyboru przez Zamawiającego szczegółowo określone w zestawieniu asortymentowo ilościowym o niżej podanym standardzie z certyfikatem bakteriostatyczności lub równoważnym.

5.2 Blaty robocze o grubości min. 28 mm oklejane laminatem wysokociśnieniowym typu HPL o grubości min. 0,8 mm o wysokim stopniu twardości i wytrzymałości na uszkodzenia mechaniczne oraz podwyższonej odporności chemicznej. Odporne na promieniowanie UV oraz środki dezynfekcyjno-myjące.

5.3 Blaty robocze o gr. min 32 mm mineralne z Corianu lub równoważne, tj. blaty z materiału kompozytowego o nieporowatej powierzchni zapewniającej wysoką higieniczność, materiał blatów odporny na uderzenia i zarysowanie, obojętny chemicznie, oferujący wybór koloru z szerokiej palety barw.

Miejsca wbudowanych zlewów i umywalek ze stali kwasoodpornej wypolerowane, gładkie bez zagłębień i ostrych krawędzi Wszystkie szafki stojące, występujące w zestawach przyściennych wyposażone w blaty robocze ciągłe na całej długości zabudowy. Miejsca styku blatów ze ścianą uszczelnione odpowiednią listwą z tworzywa. Rodzaj blatu określa specyfikacja asortymentowo-techniczna.

6. Krawędzie frontów szufladowych, drzwi uchylnych, półek, blatów oraz inne elementy konstrukcyjne nie osłonięte, muszą być zabezpieczone minimum przez okleinowanie obrzeżem ABS o min gr. 2,0 mm. Wszystkie półki oklejone na całym obwodzie.

7. Drzwi wykonane z płyty meblowej laminowanej odznaczającego się zwiększoną odpornością na środki dezynfekcyjno-myjące lub oszklone wykonane ze szkła osadzonego w ramie metalowej . Proszę załączyć stosowny dokument potwierdzający spełnienie warunku aseptyczności uchwytów i podać nr stron lub nr załączników na których się on znajduje- **dokumenty na wezwanie Zamawiającego.**

8. Szuflady zastosowane w meblach typu skrzynkowego wykonane Z PŁYTY WIÓROWEJ MELAMINOWANEJ. Ilość szuflad, wymiary użytkowe i rodzaj materiału z jakiego mają być wykona określa specyfikacja asortymentowo –techniczna. Szuflady osadzone na prowadnicach kulkowych z domykaniem typu mechanicznego i tłumieniem domknięcia. Szuflady o zróżnicowanej szerokości i głębokości z możliwością dostosowania do różnych indywidualnych potrzeb Użytkownika

8. Zawiasy do drzwi wysokiej jakości , pozwalające na regulację elementów frontowych we wszystkich kierunkach. wyposażone w mechanizm samo domykania.

9. Półki w szafkach z regulacją skokową max. co 40 mm na wspornikach metalowych z ogranicznikiem powodującym unieruchomienie półki.

10. Meble kompatybilne z systemem do dezynfekcji ciągłej przy użyciu technologii RCI – dostarczyć certyfikat kompatybilności wystawiony przez producenta systemu- **dokumenty na wezwanie Zamawiającego.**

11. Podane w specyfikacji (zestawienie asortymentowe) wymiary są wymiarami przybliżonymi. Konstrukcja mebli powinna umożliwiać wykonanie zabudowy na „miarę” z zachowaniem oczekiwanych funkcji i warunków technicznych poszczególnych pomieszczeń. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, będzie zobowiązany do sporządzenia szczegółowego projektu zabudowy meblowej uzgodnionego z Zamawiającym. Zamawiający dopuszcza odchyłki wymiarowe od podanych wymiarów gabarytowych w zakresie +/- 5% lub opisane w specyfikacji

12. Cena ofertowa musi zawierać koszt projektu zabudowy, koszt wytworzenia mebli, transportu, montażu oraz koszt wszystkich materiałów pomocniczych do montażu.

13. Do oferty należy dołączyć przykładowe szkice wszystkich zaoferowanych mebli.

Zamawiający może wezwać wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1.

…………………………………

/*Pieczęć i podpis wykonawcy /*