|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  **Nr sprawy ……………………** |  **Meble wykonane w technologii 1.1 (opis technologii znajduje się na końcu)** |  **Zał. nr 1 do Zapytania ofertowego z dnia 11.10.2023** |
| **Nazwa** | **Wyposażenie gabinetów zabiegowych w meble modułowe – 4 komplety (fabrycznie nowe)**  |
| **Typ** | *(uzupełnić)* |
| **Wytwórca** | *(uzupełnić)* |
| **Kraj pochodzenia** | *(uzupełnić)* |
| **Rok produkcji: 2023** | *(uzupełnić)* |
| **Lp.** | **Wyposażenie** | **Opis** | **Ilość** | **WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI** | **PARAMETRY OFEROWANE***(uzupełnić)* |
| **Wyposażenie gabinetu zabiegowego w meble modułowe – 4 komplety****Gabinety zabiegowe zostaną wyposażone w komplet mebli niepowodujących odbicia światła. Meble modułowe do swobodnego montażu (z możliwością zmiany miejsca montażu i przesunięcia ich bez uszczerbku dla przedmiotu). Meble powinny zapewnić utrzymanie czystości i poprawiać utrzymanie warunku reżmimu sanitarnego dla pacjentów.** **Poniżej opis 4 komplety mebli do gabinetów zabiegowych:** |
| **Izba Przyjęć** |
|  | Zabudowa kuchenna – szafka stojąca, wisząca, blat, oświetlenie | 3 szafki stojące o szerokości 80 cm i wysokości mierzonej z blatem 85- 90cm na regulowanych nóżkach, 3 szufladowe. Szuflady w szafkach muszą posiadać blokadę, aby uniemożliwić całkowite wyciągnięcie szuflady, oraz uchwyty w kształcie litery „C”.Blat do szafek stojących o długości 240 cm.2 szafki podwieszane o szerokości 80 cm i wysokości do 80cm. Szafki otwierane po 40cm z jedną półką w środku ; (razem dł.160 cm)~~Blat roboczy długości 100cm i głębokość 60 - 63,5- cm obustronnie wykończony.~~Komplet mebli powinien zawierać formatki wiszące i stojące, obustronne o grubości 13-18 mm.\*Szczegóły:- materiał: akryl- kolor: biały mat - kolor blatu: szary - oświetlenie mebli: listwa ledowa, nie może powodować olśnienia (UGR < 19).- meble powinny mieć matowe wykończenia, aby nie powodowały odbicia światła | 1 komplet | TAK |  |
| **Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii** |
|  | Zabudowa kuchenna – szafka stojąca, wisząca, blat, oświetlenie | 6 szafek stojących o szerokości 80 cm i wysokości mierzonej z blatem do 85- 90 cm na regulowanych nóżkach, 3 szufladowe. Szuflady w szafkach muszą posiadać blokadę, aby uniemożliwić całkowite wyciągnięcie szuflady, oraz uchwyty w kształcie litery „C”. Blat do szafek stojących o długości 509 cm .6 szafek podwieszanych o szerokości 80 cm i wysokości do 80cm. Szafki otwierane po 40cm z jedną półką w środku ; (razem dł.480 cm).~~Blat roboczy o długość 90 cm głębokość 60-63,5 cm obustronnie wykończony.~~Komplet mebli powinien zawierać formatki wiszące i stojące, obustronne o grubości 13-18 mm.\*Szczegóły:- materiał: akryl- kolor: biały mat - kolor blatu: szary - oświetlenie mebli: listwa ledowa, nie może powodować olśnienia (UGR < 19).- meble powinny mieć matowe wykończenia, aby nie powodowały odbicia światła | 1 komplet | TAK |  |
|  |
| **Oddział Ginekologiczny** |
|  |  Zabudowa kuchenna – szafka stojąca, wisząca, blat, oświetlenie | 2 szafki stojące o szerokości 80 cm i wysokości mierzonej z blatem do 85-90 cm na regulowanych nóżkach, 3 szufladowa. Szuflady w szafkach muszą posiadać blokadę, aby uniemożliwić całkowite wyciągnięcie szuflady, oraz uchwyty w kształcie litery „C”. Blat roboczy do szafek stojących o długości 160 +90 cm = 250 cm2 szafki podwieszane o szerokości 80 cm i wysokości do 80cm. Szafki otwierane po 40cm z jedną półką w środku (razem dł. 160 cm)3 szafki stojące o szerokości 80 cm i wysokości mierzonej z blatem do 85-90 cm na regulowanych nóżkach, 3 szufladowa. Szuflady w szafkach muszą posiadać blokadę, aby uniemożliwić całkowite wyciągnięcie szuflady, oraz uchwyty w kształcie litery „C”. Blat do szafek stojących o długości 246 cm.Komplet mebli powinien zawierać formatki wiszące i stojące, obustronne o grubości 13-18 mm*.**\*Szczegóły:**- materiał: akryl**- kolor mebli: biały mat**- kolor blatu: szary* *- oświetlenie mebli: ledowe, nie może powodować olśnienia (UGR < 19).**- meble powinny mieć matowe wykończenia, aby nie powodowały odbicia światła* | 1 komplet | TAK |  |
| **Oddział Chorób Wewnętrznych** |
|  | Zabudowa kuchenna – szafka stojąca, wisząca, blat, zlew wraz z baterią, oświetlenie,  | 5 szafek stojących o szerokości 80 cm i wysokości mierzonej z blatem do 85-90 cm na regulowanych nóżkach, 3 szufladowe w tym 1 szafka stojąca pod zlewozmywak. Szuflady w szafkach muszą posiadać blokadę, aby uniemożliwić całkowite wyciągnięcie szuflady, oraz uchwyty w kształcie litery „C”. Blat do szafek stojących o długości 320 cm i głębokości 60-63,5 cm1 szt. zlew jednokomorowy z ociekaczem wraz z baterią uruchamianą dźwignią z długą wylewką i przedłużonym uchwytem. Zlew i bateria montowana na szafce 80 cm (zlew + bateria; szafka policzona wyżej w komplecie 5 szafek stojących )4 szafki podwieszane o szerokości 80 cm i wysokości do 80cm. Szafki otwierane po 40cm z jedną półką w środku (240 cm)~~Blat roboczy o długość 90 cm głębokość 60-63,5 cm obustronnie wykończony.~~Komplet mebli powinien zawierać formatki wiszące i stojące, obustronne o grubości 13-18 mm.*\*Szczegóły:**- materiał: akryl**- kolor mebli: biały mat**- kolor blatu: szary* *- oświetlenie mebli: ledowe, nie może powodować olśnienia (UGR < 19).**- meble powinny mieć matowe wykończenia, aby nie powodowały odbicia światła* | 1 komplet | TAK |  |
|  | Wykonawca przed złożeniem oferty uprawniony jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w pomieszczeniu, w którym mają być zamontowane wyroby   | TAK |  |
|  | Wykonawca nie może podczas realizacji zawartej umowy powoływać się na jakiekolwiek okoliczności dotyczące wykonania robót , które były możliwe do ustalenia podczas przeprowadzonej z należytą starannością wizji lokalnej  | TAK |  |
|  | Meble przeznaczone są do intensywnej eksploatacji  | TAK |  |
|  | Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę (dowóz i wniesienie) oraz montaż. | TAK |  |
|  | Termin realizacji – od 4 tygodni od daty zawarcia umowy | TAK |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące:  | TAKpodać |  |
|  | W przypadku wątpliwości Zamawiającego w zakresie spełniania wymogów technicznych określonych w tabeli , Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania prezentacji oferowanego produktu w celu jego weryfikacji, m. in. poprzez wystąpienie do Wykonawcy o prezentację oferowanego sprzętu przed rozstrzygnięciem postępowania w terminie 5 dni od daty dostarczenia wezwania. | TAK |  |

**Technologia wykonania poszczególnych mebli i zabudów – zgodnie z opisem poniżej:**

Gabinety zabiegowe zostaną wyposażone w komplet mebli niepowodujących odbicia światła. (z możliwością zmiany miejsca montażu i przesunięcia ich bez uszczerbku dla przedmiotu). Meble powinny zapewnić utrzymanie czystości i poprawiać utrzymanie warunku reżmimu sanitarnego dla pacjentów).

Meble posadowione na metalowych nóżkach wyposażone w regulatory wysokości umożliwiające ich wypoziomowanie (wysokość mebli wraz z blatem podawana z uwzględnieniem wysokości nóżek 85-90 cm).

Blaty robocze szare, matowe nie powodujące olśnieni, bez wzorów lub o niewielkim kontraście w uzgodnieniu z Zamawiającym. Blaty robocze o wysokim stopniu twardości i wytrzymałości na uszkodzenia mechaniczne oraz podwyższonej odporności chemicznej. Odporne na promieniowanie UV oraz środki dezynfekcyjno-myjące.

Krawędzie frontów szufladowych, drzwi uchylnych, półek, blatów oraz inne elementy konstrukcyjne nie osłonięte, muszą być zabezpieczone minimum przez okleinowanie obrzeżem ABS o min gr. 2,0 mm. Wszystkie półki oklejone na całym obwodzie.

Drzwi wykonane z płyty meblowej laminowanej odznaczającego się zwiększoną odpornością na środki dezynfekcyjno-myjące lub oszklone wykonane ze szkła osadzonego w ramie metalowej . Proszę załączyć stosowny dokument potwierdzający spełnienie warunku aseptyczności uchwytów i podać nr stron lub nr załączników na których się on znajduje- dokumenty na wezwanie Zamawiającego.

Szuflady zastosowane w meblach typu skrzynkowego wykonane z płyty wiórowej laminowanej. Ilość szuflad, wymiary użytkowe i rodzaj materiału z jakiego mają być wykona określa specyfikacja asortymentowo –techniczna. Szuflady osadzone na prowadnicach kulkowych z domykaniem typu mechanicznego i tłumieniem domknięcia. Szuflady o zróżnicowanej szerokości i głębokości z możliwością dostosowania do różnych indywidualnych potrzeb Użytkownika

Zawiasy do drzwi wysokiej jakości , pozwalające na regulację elementów frontowych we wszystkich kierunkach. wyposażone w mechanizm samo domykania.

Półki w szafkach na wspornikach metalowych z ogranicznikiem powodującym unieruchomienie półki.

Cena ofertowa musi zawierać koszt projektu zabudowy, koszt wytworzenia mebli, transportu, montażu oraz koszt wszystkich materiałów pomocniczych do montażu.

Do oferty należy dołączyć przykładowe szkice wszystkich zaoferowanych mebli.

 ……………………………………………
 podpis pieczęć wykonawcy